**KOSZTORYS ofertowy**

**Zadanie: „Zasyp materiałem żwirowym w sąsiedztwie istniejących budowli na rzece**

**Dunajec na brzegu lewym w rejonie km 36 + 000 w m. Mikołajowice, Sieciechowice**

**gm. Wierzchosławice”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Numer**  **S.S.T.** | | **Asortymenty robót** | **Jednostka miary** | **Ilość**  **jedn. miary** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/** | **Wartość robót netto /zł/** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | |
| **1. Roboty ziemne / kod CPV 45110000-1/ Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne** | | | | | | | | |
| 1. | 1.1 | 10.3.1.1 | Wykop na odkład w gr. kat III z załadunkiem i przewiezieniem na odl. do 1,5 km i wbudowaniem w nasyp na brzegu lewym. | | m3 | 6167,00 |  |  |
| **2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej/kod CPV 45240000-1/** | | | | | | | | |
| 2. | 2.1 | 10.3.2.1. | | Oczyszczenie terenu w międzywalu rzeki Dunajec na brzegu lewym pod drogę dojazdową na dł. 1100 m z przerostów wiklinowy z wywiezieniem na odl. do 2 km | m2 | 5500,00 |  |  | |
| 3. | 2.2 | 10.3.2.2. | | Droga technologiczna na lewym brzegu o łącznej dł. 1100m przy szer. 5,0 m i gr. śr. około 0,35 m | mb | 1100,00 |  |  | |
| Łączna wartość robót netto: | | | | | | |  |  | |
| Podatek VAT 23%: | | | | | | |  |  | |
| Łączna wartość robót brutto: | | | | | | |  |  | |

*Wartość netto (słownie złotych):*

*Podatek VAT (słownie złotych):*

*Wartość brutto (słownie złotych):*