*Załącznik nr 3 do SWZ*

|  |
| --- |
| KALKULACJA OFERTOWA |

Nazwa zamówienia:

Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku.

**Struga Konopki km 0+000 - 7+624, gmina Miłki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Podstawa | | Opis | j.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | | stawka godzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody w  km 0+000 - 4+160 i km 5+560 - 7+624 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 2 | | stawka godzinowa | Ręczne wycięcie pojedynczych  krzaków oraz podcięcie zwisających gałęzi drzew utrudniających wykonanie konserwacji w km 2+510 - 4+160 i km 5+560-7+624 | r-g | 96,00 |  |  |
|  | 3 | | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem pasem 2 x 2,50 m w km 0+000 - 4+160 i km 5+560 - 7+624 | m2 | 31 120,00 |  |  |
|  | 4 | | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty wraz z wygrabieniem pasem 1,40 m w km 0+000 - 0+900, pasem 1,20 m w km 0+900 - 2+500 | m2 | 3 180,00 |  |  |
|  | Wartość netto | | | | | | |  |
|  | VAT 8% | | | | | | |  |
|  | Wartość brutto | | | | | | |  |
|  | 5 | | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.2 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm na odcinku km 2+510 - 4+160 | m | 1 650,00 |  |  |
|  | 6 | | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1,0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm na odcinku km 5+560 - 7+624 | m | 2 064,00 |  |  |
|  | 7 | | KNNR-W 10  2520-02 | Mechaniczne plantowanie urobku z  odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5  m3/m krawędzi, grunt kat. III na  odmulanych odcinkach | m3 | 1213,20 |  |  |
|  | 8 | | KNR 2-11 0713-05 | Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne. Brona zębata. Gleby lekkie, średnie i torfowe. na odmulanych odcinkach | ha | 0,74 |  |  |
|  | 9 | | Stawka godzinowa | Oczyszczenie z namułu studzienek drenarskich na rurociągu w km 4+160 - 5 +560 | r-g | 14,00 |  |  |
|  | Wartość netto | | | | | | |  |
|  | VAT 23% | | | | | | |  |
|  | Wartość brutto | | | | | | |  |
|  | **Ogółem wartość robót netto** | | | | | | |  |
|  | **Podatek VAT (8%+23%)** | | | | | | |  |
|  | **Ogółem wartość brutto** | | | | | | |  |

**Rzeka Chmielówka km 0+000 - 3+800, gmina Orzysz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | | j.m. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawka godzinowa | Ręczne usunięcie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+000 - 3+800 | | r-g | 40,00 |  |  |
|  | 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem pasem 2 x 3,5 m w km 0+000 - 1+300, pasem 2 x 3,0 m w km 1+300 - 3+800 | | m2 | 2 410,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% pasem 5,0 m w km 0+000 - 0+200, 2,0 m w km 0+220 - 0+700, 1,8 m w km 0+700 - 2+240, 1,4 m w km 2+240 - 2+800 | | m2 | 5 516,00 |  |  |
|  | 4 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty wraz z wygrabieniem pasem 0,8 m w km 2+800 - 3+800 | | m2 | 800,00 |  |  |
|  | **Wycena netto** | | | | | | |  |
|  | **VAT 8%** | | | | | | |  |
|  | **Wartość brutto** | | | | | | |  |
|  |  | | |  | | | | |

**Rzeka Grabówka km 0+000 – 6+350, gmina Orzysz, gmina Mikołajki**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Podstawa | Opis | j.m. | | Ilość | | Cena jedn. | | Wartość | |
|  | 1 | stawka godzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody w km 0+300 - 6+350 | | r-g | | 96,00 | |  | |  |
|  | 2 | stawka godzinowa | Usunięcie zwalonych drzew przy użyciu ręcznej wyciągarki linowej utrudniających przepływ wody w km 0+000 - 0+300 | | r-g | | 96,00 | |  | |  |
|  | 3 | stawka godzinowa | Ręczne wycięcie pojedynczych krzaków oraz podcięcie zwisających gałęzi drzew utrudniających wykonanie konserwacji w km 0+300 - 6+350 | | r-g | | 96,00 | |  | |  |
|  | 4 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem średnio pasem 2 x 2,50 m w km 0+300 - 6+350 | | m2 | | 30 250,00 | |  | |  |
|  | Wartość netto | | | | | | | | | |  |
|  | VAT 8 % | | | | | | | | | |  |
|  | Wartość brutto | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.4 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm w km 0+300 - 1+200 | | m | | 900,00 | |  | |  |
|  | 6 | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 2.0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm w km  1+200-1+480 i km 2+610-3+450 | | m | | 1 120,00 | |  | |  |
|  | 7 | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.6 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm w km 1+480-2+610 i km 3+450-4+850 | | m | | 2 530,00 | |  | |  |
|  | 8 | KNR 15-01 0116-03 | Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1,0 m. Grubość warstwy odmulanej 30 cm w km 4+850-6+350 | | m | | 1 500,00 | |  | |  |
|  | 9 | KNNR-W 10 2520-02 | Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowów przy obj. odkładu 0,5 m3/m krawędzi, grunt kat. III na odmulanych odcinkach | | m3 | | 2 669,40 | |  | |  |
|  | 10 | KNR 2-11 0713-05 | Podsiew w terenach zadarnionych. Technologia kołowa 1 etapowa - warunki normalne. Brona zębata. Gleby lekkie, średnie i torfowe. Obsiew mieszanką traw | | ha | | 1,03 | |  | |  |
|  | Wartość netto | | | | | | | | | |  |
|  | VAT 23% | | | | | | | | | |  |
|  | Wartość brutto | | | | | | | | | |  |
|  | **Ogółem wartość robót netto** | | | | | | | | | |  |
|  | **Podatek VAT (8%+23%)** | | | | | | | | | |  |
|  | **Ogółem wartość brutto** | | | | | | | | | |  |

**Rzeka Jędzelówka km 0+930 - 5+575, gmina Mikołajki, gmina Orzysz**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | | stawka godzinowa | Ręczne usuwanie z koryta rzeki zatorów utrudniających przeplyw wody na odcinku km 0+930 - 5+575 | r-g | 80,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem pasem 2 x 2,5 m w km 0+930 - 2+130, pasem 2 x 3,0 m w km 2+130 - 5+575 | m2 | 26 670,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu powyżej 60% pasem 3,0 m w km 0+930 - 2+130 , pasem 1,2 m w km 2+130 - 2+ 880 | m2 | 4 500,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4 | | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% pasem 1,0 m w km 2+880 - 5+575 | m2 | 2 695,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wycena netto** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VAT 8%** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wartość brutto** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rzeka Orzysza km 0+000 - 9+745, gmina Orzysz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Podstawa | | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | stawka godzinowa | | Udrożnienie cieku i urządzeń poprzez usunięcie zatorów utrudniających przepływ wody ( ręczne usuwanie zatorów z łodzi, wycięcie pojedynczych krzaków w km 2+000 - 9+745 | r-g | 96,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | stawka godzinowa | | Usunięcie zwalonych drzew przy użyciu ręcznej wyciągarki linowej w km 0+000 - 2 +000 | r-g | 240,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | KNNR-W 10 2508-05 | | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem pasem 2 x 3,0 m w km 6+610 - 9+745 | m2 | 18 810,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4 | KNNR-W 10 2508-10 | | Mechaniczne koszenie porostów  z  dna rzeko  kosiarką pływającą pasem 4,0 m w km 0+000 - 8+500 | m2 | 34 000,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 5 | stawka godzinowa | | Mechaniczne usunięcie wykoszonej roślinności z dna rzeki. Stawianie przegród do zatrzymania skoszonych porostów. | m-g | 16,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 6 | KNNR-W 10 2508-07 | | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty wraz z wygrabieniem pasem 4,0 m w km 8+500 - 9+745 | m2 | 4 980,00 |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wycena netto** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VAT 8%** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wartość brutto** | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rzeka Skomack km 0+000-2+350, gmina Stare Juchy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | | j.m. | Ilość | Cena jedn. | | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | stawka godzinowa | Ręczne usuwanie  z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+000 - 2+350 | | r-g | 56,00 |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem pasem 2 x 3,0 m w km 0+000 - 2+350 | | m2 | 14 100,00 |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% pasem 2,0 m w km 0+000 - 1+440 minus przepusty rurowe 24,0 m | | m2 | 2 832,00 |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4 | KNNR-W 10 2508-07 | Wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku; porost gęsty wraz z wygrabieniem pasem 5,0 m w km 1+452 - 2+350 | | m2 | 4 490,00 |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wycena netto** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VAT 8%** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wartość brutto** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Rzeka Szwejkówka km 0+000 - 2+580, gmina Orzysz**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | | | | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1 | stawka godzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku km 0+000 - 2+580 | r-g | 40,00 |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem pasem 2 x 3,0 m w km 0+375 - 2+580 | m2 | 13 230,00 |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% pasem 2,0 m w km 0+375-0+425, pasem 1,80m w km 0+425-1+500, pasem 1,60m w km 1+500-2+012, pasem 1,20m w km 2 +012-2+580 | m2 | 3 535,80 |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wycena netto** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **VAT 8%** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Wartość brutto** | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Rzeka Zelki km 0+000 - 5+833, gmina Stare Juchy, Wydminy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|  | 1 | stawka godzinowa | Ręczne usuwanie z koryta cieku zatorów utrudniających przepływ wody na odcinku w km 0+000 - 5+833 | r-g | 112,00 |  |  |
|  | 2 | KNNR-W 10 2508-05 | Wykoszenie porostów ręcznie ze skarp rowów, koron i skarp nasypów; porost gęsty, twardy wraz z wygrabieniem pasem 2 x 3,0 m w km 0+000 - 3+900, pasem 2 x 2,0 m w km 3+900 - 4+330, pasem 2 x 3,0 m w km 4+330 - 5+280, pasem 2 x 2,0 m w km 5+280 - 5+833 | m2 | 33 032,00 |  |  |
|  | 3 | KNNR-W 10 2508-08 | Wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się przy zarośnięciu do 60% pasem 4,0 m w km 0+000 - 1+100, pasem 3,0 m w km 1+100 - 3+900, pasem 2,0 m w km 3+900 - 5+833 | m2 | 16 666,00 |  |  |
|  | Wycena netto | | | | | |  |
|  | VAT 8% | | | | | |  |
|  | Wartość brutto | | | | | |  |

**PODSUMOWANIE**

**Całkowita wartość prac dla zadania pn. Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku - Nadzór Wodny w Giżycku.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L/p | Nazwa rzeki | Wartość | | | |
| netto | VAT (8%+23%) | brutto | |
| 1 | **Rzeka Struga Konopki** |  |  |  | |
| 2 | **Rzeka Chmielówka** |  |  |  | |
| 3 | **Rzeka Grabówka** |  |  |  | |
| 4 | **Rzeka Jędzelówka** |  |  |  | |
| 5 | **Rzeka Orzysza** |  |  |  | |
| 6 | **Rzeka Skomack** |  |  |  | |
| 7 | **Rzeka Szwejkówko** |  |  |  | |
| 8 | **Rzeka Zelki** |  |  |  | |
|  | **RAZEM** |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |  |
|  |  | |  |  |  | |  |
| …………… | …………………………………………… | |  |  |  | |  |

*miejscowość, data podpis i pieczęć osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy*