KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie: Zasyp wyrwy dennej w obrębie stopnia na potoku Stryszawka w km 7+875 w m. Stryszawa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **J. m.** | **Ilość jednostek miary** | **Krotność** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość robót netto [zł] /kol. 4x5x6/** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajnika średniej gęstości | m2 | 150 |  |  |  |
| 1.2 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną Fi 10-15 cm | szt. | 7 |  |  |  |
| 1.3 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m3 | 0.33 |  |  |  |
| 1.4 | Wywożenie dłużyc - dodatek z każde dalsze 0,5 km wywozu 0,5 km wywozu | m3 | 0.33 | 38 |  |  |
| 1.5 | Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów, i pędów  do Fi 12,5 cm z rozprowadzeniem i pędów do Fi 12,5 cm  z rozprowadzeniem wzdłuż brzegu | mp | 5 |  |  |  |
| 1.6 | Rozbiórka zniszczonych elementów betonowych stopnia: pozostałość płyty dennej i gurtu oraz ich fragmentów przemieszczonych w dół cieku – **do 0,50 cm** | m3 | 77.5 |  |  |  |
| 1.7 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarka samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę | m3 | 77.5 |  |  |  |
| 1.8 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km i i utylizacją, zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy | m3 | 77.5 |  |  |  |
| 1.9 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu (2 km) | m3 | 77.5 | 2 |  |  |
| 1.10 | Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 261.5 |  |  |  |
| 1.11 | Analogia: Zasypy wykonane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 w gruncie kat. III - zabudowa w dnie i w skarpie | m3 | 200 |  |  |  |
| 1.12 | Zagęszczanie nasypów ubijakiem i zagęszczarką | m3 | 177.5 |  |  |  |
| 1.13 | Zasyp wyrw dennych kamieniem łamanym o średnicy pow. 80 cm | m3 | 349 |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie: Zasyp wyrwy dennej w obrębie stopnia na potoku Stryszawka w km 7+875 w m. Stryszawa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | | **J. m.** | **Ilość jednostek miary** | **Krot.** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość robót netto [zł]**  **/kol. 4x5x6/** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi, grunt kat III | | m3 | 61.5 |  |  |  |
| 1.15 | Sprawozdanie z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac | | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  | **Łączna wartość robót netto** | | | |  |  |
|  |  | **Podatek VAT** | | | |  |  |
|  |  | **Łączna wartość robót brutto** | | | |  |  |

Wartość netto (słownie złotych): ....................................................................................................................................................

Podatek VAT (słownie złotych): ....................................................................................................................................................

Wartość brutto (słownie złotych): ....................................................................................................................................................

………………………. , data ………………….. …………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy