KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie: Zasyp wyrw na potoku Skawica w km 9+100-9+500 w ms. Zawoja**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **J. m.** | **Ilość jednostek miary** | **Krotność** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość robót netto [zł]**  **/kol. 4x5x6/** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Ręczne ścinanie i karczowanie zagajnika średniej gęstości | m2 | 80 |  |  |  |
| 1.2 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub metodą alpinistyczną (śr. 16-25 cm) | szt. | 8 |  |  |  |
| 1.3 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub metodą alpinistyczną (śr. 26-35 cm) | szt. | 4 |  |  |  |
| 1.4 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub metodą alpinistyczną (śr. 36-45 cm) | szt. | 2 |  |  |  |
| 1.5 | Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych przy użyciu podnośnika montażowego lub metodą alpinistyczną (śr. 56-65 cm) | szt. | 1 |  |  |  |
| 1.6 | Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów, i pędów do Fi 12,5 cm z rozprowadzeniem i pędów do Fi 12,5 cm z rozprowadzeniem wzdłuż brzegu | mp | 5.85 |  |  |  |
| 1.7 | Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km | m3 | 1.91 |  |  |  |
| 1.8 | Wywożenie dłużyc - dodatek z każde dalsze 0,5 km wywozu 0,5 km wywozu (30 km) | m3 | 1.91 | 60 |  |  |
| 1.9 | Ręczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm) | szt. | 4 |  |  |  |
| 1.10 | Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) | szt. | 4 |  |  |  |
| 1.11 | Ręczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) | szt. | 2 |  |  |  |
| 1.12 | Ręczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) | szt. | 1 |  |  |  |
| 1.13 | Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywozem do 2 km | m2 | 80 |  |  |  |
| 1.14 | Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 502 |  |  |  |

KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie: Zasyp wyrw na potoku Skawica w km 9+100-9+500 w ms. Zawoja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | | **J. m.** | **Ilość jednostek miary** | **Krotność** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto [zł]** | **Wartość robót netto [zł]**  **/kol. 4x5x6/** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.15 | Analogia: Zasypy wykonane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 w gruncie kat. III - zabudowa w skarpie | | m3 | 440 |  |  |  |
| 1.16 | Analogia: Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi, grunt kat III | | m3 | 62 |  |  |  |
| 1.17 | Zagęszczanie nasypów ubijakiem i zagęszczarką | | m3 | 174 |  |  |  |
| 1.18 | Zasyp wyrw brzegowych kamieniem łamanym o średnicy pow. 80 cm - zabudowa w skarpie | | m3 | 403 |  |  |  |
| 1.19 | Zasyp wyrw dennych kamieniem łamanym o średnicy pow. 80 cm | | m3 | 83 |  |  |  |
| 1.20 | Humusowanie i obsianie trawą (kwietne łąki) | | m3 | 74 |  |  |  |
| 1.21 | Dowóz ziemi urodzajnej (humusu) | | m3 | 8 |  |  |  |
| 1.22 | Wykonanie i utrzymanie dojazdu do placu budowy oraz rekultywacja gruntu po zakończeniu robót | | kpl | 1 |  |  |  |
| 1.23 | Sprawozdanie z prowadzenia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac | | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  | **Łączna wartość robót netto** | | | |  |  |
|  |  | **Podatek VAT** | | | |  |  |
|  |  | **Łączna wartość robót brutto** | | | |  |  |

Wartość netto (słownie złotych): ....................................................................................................................................................

Podatek VAT (słownie złotych): ....................................................................................................................................................

Wartość brutto (słownie złotych): ....................................................................................................................................................

………………………. , data ………………….. …………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy