Przedmiar robót:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Remont jazu na rzece Jodłówka w km 1+468 w ramach zadania”: Roboty remontowe na obiektach hydrotechnicznych stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Stalowa Wola | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Numer** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** |
| 1 |  | **Jaz na rzece Jodłówka w km 1+468** |  |  |  |
|  |  | **ROBOTA** |  |  |  |
| 1,1 | KNR 201/421/3 | Oczyszczanie płyty dennej jazu w km 1+468 na łącznej długości 24m z zanieczyszczeń | m3 | 23,63 | 1 |
| 1,2 | KNR 211/212/2 | Zbrojenie konstrukcji betonowych płyt fundamentowych, stopy, filary, ściany pionowe oraz pochyłe, przyczółki jazu, mury oporowe, słupy i pojedyncze belki, zbrojenie Fi 10-14 mm | kg | 100,00 | 1 |
| 1,3 | KNR 211/208/1 | Budowle betonowe o objętości do 1.0m3 - wykonanie filarów betonowych pod mechanizm wyciągowy jazu | m3 | 0,96 | 1 |
| 1,4 | KNR 210/301/1 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych, zabezpieczenie korpusu jazu przed przesiąkami, | m2 | 60,00 | 1 |
| 1,5 | kalkulacja własna | Spawanie oraz malowanie elementów stalowych wraz z czyszczeniem i zakupem materiałów - usprawnienie mechanizmu wyciągowego oraz estetyka wizualna | szt | 1,00 | 1 |