|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | **Kosztorys ofertowy – Robota** | | | |  | |  |  | | |  |  |
|  | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |
| **„Wycinka drzew i krzewów na lewym i prawym wale rzeki Łęg na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | | | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | | | | | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | | Cena jedn. [zł] | | | Wartość [zł] |
| 1. | 1.1 KNNR 1/101/1 | | | **Wał lewy**  Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni  średnica. 10-15 -160 szt.  średnica16-25 -18 szt.  średnica26-35- 3- szt.  średnica 36-45- 3- szt.  średnica 46-55- 1 szt. | | | | | szt. | 185,00 |  | |  | | |  |
| 2. | Kalkulacja własna | | | Wywóz pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy z utylizacja korzeni i pni | | | | | szt. | 185,00 |  | |  | | |  |
| 3. | Kalkulacja własna | | | Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją  10-15 cm- 0.06\*160  16-25 cm- 0.17\*18  26-35 cm- 0.42\*3  36-45 cm-0.77\*3  46-55 cm- 1.35\*1 - **17,58 mp** | | | | | mp | 17,58 |  | |  | | |  |
| 4. | Kalkulacja własna | | | Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem wstosy obmiarowe | | | | | mp | 16,84 |  | |  | | |  |
| 5. | Kalkulacja własna | | | Wycięcie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału iwywozem wg założeń wykonawcy | | | | | ha | 2,6313 |  | |  | | |  |
| 6 | Kalkulacja własna | | | Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału iwywozem wg założeń wykonawcy | | | | | ha | 1,7542 |  | |  | | |  |
| 7 | Kalkulacja własna | | | Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (analogia 470 szt do 9 cm) z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy | | | | | ha | 0,0470 |  | |  | | |  |
| 8 | Kalkulacja własna | | | Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza wgłębnego | | | | | ha | 4,43 |  | |  | | |  |
| 1 | 1.1  KNNR 1/101/1 | | | **Wał prawy**  Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni  10-15 cm- 22 szt  16-25 cm- 15 szt  26-35 cm- 2 szt | | | | | szt | 39 |  | |  | | |  |
| 2 | Kalkulacja własna | | | Wywóz pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy z utylizacją korzeni i pni | | | | | szt | 22 |  | |  | | |  |
| 3 | Kalkulacja własna | | | Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją | | | | | mp | 9,30 |  | |  | | |  |
| 4 | Kalkulacja własna | | | Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem w stosy obmiarowe | | | | | mp | 7,18 |  | |  | | |  |
| 5 | Kalkulacja własna | | | Wycięcie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% 5powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy | | | | | ha | 0,75 |  | |  | | |  |
| 6 | Kalkulacja własna | | | Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału iwywozem wg założeń wykonawcy | | | | | ha | 0,50 |  | |  | | |  |
| 7 | Kalkulacja własna | | | Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (analogia 118szt do 9 cm) z utylizacjąpozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy | | | | | ha | 0,01 |  | |  | | |  |
| 8 | Kalkulacja własna | | | Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza wgłębnego | | | | | ha | 1,26 |  | |  | | |  |
| 9 | Kalkulacja własna | | | Obsługa geodezyjna - wytyczenie linii podziałowej z PNRI na zadanie Łeg IV , wał lewy i prawy | | | | | kpl | 1 |  | |  | | |  |
| 10 | Kalkulacja własna | | | Nadzór przyrodniczy w oparciu o decyzje środowiskowa i PZŚ, wał lewy i prawy | | | | | kpl | 1 |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | |  | | Wartość kosztorysu netto | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | VAT 23% | | | |  | | | |
|  | |  | | |  | |  | | Wartość kosztorysu brutto | | | |  | | | |