|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kosztorys ofertowy – Robota** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **„Wycinka drzew i krzewów na lewym i prawym wale rzeki Łęg na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”.** |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| 1. | 1.1 KNNR 1/101/1  |  **Wał lewy**Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pniśrednica. 10-15 -160 szt.średnica16-25 -18 szt.średnica26-35- 3- szt.średnica 36-45- 3- szt.średnica 46-55- 1 szt. | szt. | 185,00 |  |  |  |
| 2. | Kalkulacja własna | Wywóz pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy z utylizacja korzeni i pni | szt. | 185,00 |  |   |   |
| 3. | Kalkulacja własna | Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją10-15 cm- 0.06\*16016-25 cm- 0.17\*1826-35 cm- 0.42\*336-45 cm-0.77\*346-55 cm- 1.35\*1 - **17,58 mp** | mp | 17,58 |  |   |   |
| 4. | Kalkulacja własna | Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem wstosy obmiarowe | mp | 16,84 |  |  |  |
| 5. | Kalkulacja własna | Wycięcie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału iwywozem wg założeń wykonawcy | ha | 2,6313 |  |  |  |
| 6 | Kalkulacja własna | Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału iwywozem wg założeń wykonawcy | ha | 1,7542 |  |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (analogia 470 szt do 9 cm) z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy  | ha | 0,0470 |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja własna | Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza wgłębnego  | ha | 4,43 |  |  |  |
| 1 |  1.1 KNNR 1/101/1  | **Wał prawy**Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni10-15 cm- 22 szt16-25 cm- 15 szt26-35 cm- 2 szt | szt | 39 |  |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna | Wywóz pni i karpiny na odl. wg założeń wykonawcy z utylizacją korzeni i pni | szt | 22 |  |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Wywożenie gałęzi na odległość wg założeń wykonawcy z utylizacją | mp | 9,30 |  |  |  |
| 4 | Kalkulacja własna | Wywożenie dłużyc na plac składowy - przepompownia Gorzyce z pocięciem na odcinki 1m i ułożeniem w stosy obmiarowe  | mp | 7,18 |  |  |  |
| 5 | Kalkulacja własna | Wycięcie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% 5powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy  | ha | 0,75 |  |  |  |
| 6 | Kalkulacja własna | Wycięcie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni z utylizacją pozyskanego materiału iwywozem wg założeń wykonawcy | ha | 0,50 |  |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Wycięcie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni (analogia 118szt do 9 cm) z utylizacjąpozyskanego materiału i wywozem wg założeń wykonawcy | ha | 0,01  |  |  |  |
| 8 | Kalkulacja własna | Karczowanie terenu wycinki krzaków i poszycia za pomocą freza wgłębnego  | ha | 1,26 |  |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Obsługa geodezyjna - wytyczenie linii podziałowej z PNRI na zadanie Łeg IV , wał lewy i prawy | kpl | 1 |  |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Nadzór przyrodniczy w oparciu o decyzje środowiskowa i PZŚ, wał lewy i prawy | kpl | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu netto |   |
|  |  |  |  | VAT 23% |   |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu brutto |   |