Wrocław, dnia 12.01.2021 r.

Nasz znak: WR.ROZ.2810.158.2020

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Sukcesywna dostawa armatury, artykułów hydraulicznych i wodno-kanalizacyjnych dla jednostek organizacyjnych PGW Wody Polskie.**

Część 1 RZGW w Białymstoku

Część 2 RZGW w Bydgoszczy

Część 3 RZGW w Gliwicach

Część 4 RZGW w Krakowie

Część 5 RZGW w Lublinie

Część 6 RZGW w Poznaniu

Część 7 RZGW w Rzeszowie

Część 8 RZGW w Szczecinie

Część 9 RZGW w Warszawie

Część 10 RZGW we Wrocławiu

**Część nr 1**

Pytanie:

Poz. 1, 2 Czy baterie mają być na pokrętła czy baterie jednouchwytowe?

Odpowiedź:

Baterie mają być jednouchwytowe.

Pytanie:

Poz. 10 Czy Zamawiający ma na myśli izolację wykonaną z polietylenu o grubości 9 mm lub 13 mm czy izolację wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm?

Odpowiedź:

Izolacje wykonane z pianki polietylenowej o grubości 13 mm.

**Część nr 3**

Pytanie:

Poz. 2-6 Czy baterie mają być na pokrętła czy baterie jednouchwytowe?

Odpowiedź:

Pokrętła.

Pytanie:

Poz. 16

Producent Radson nie ma w ofercie grzejników aluminiowych. Czy Zamawiający ma na myśli grzejnik wykonany z blachy zimnowalcowanej (stalowe) malowane proszkowo na biało?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Czy oznaczenie 2x120 oznacza że grzejnik ma być higieniczny dwupłytowy o wysokości 600 i długości 120?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza grzejniki innego producenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Poz. 17 Czy Zamawiający ma na myśli grzejnik wykonany ze blachy zimnowalcowanej (stalowe)? Czy oznaczenie 2x60 oznacza, że grzejnik ma być dwupłytowy o wysokości 600 i długości 60?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

Poz. 41 Prosimy o określenie wielkości/ modelu pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody użytkowej. Proszę podać wykonanie materiałowe brąz, stal nierdzewna itd. Pompy zaczynają się od Średnicy fi 15 w górę. Tym samym ceny zaczynają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy.

Odpowiedź:

Króćce ½ cala, z mosiądzu, ciśnienie 10 bar, 230 V.

**Część nr 6**

Pytanie:

Poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli automat spłukujący do WC czy automat spłukujący do pisuaru?

Odpowiedź:

Automat spłukujący do pisuaru.

Pytanie:

Poz. 8 Proszę podać wielkość bojlera elektrycznego?

Odpowiedź:

Wielkość dowolna.

**Część nr 8**

Pytanie:

Poz. 4-7 Czy baterie mają być na pokrętła czy baterie jednouchwytowe?

Odpowiedź:

Baterie jednouchwytowe.

Pytanie:

Poz. 20-22 Czy Zamawiający ma na myśli uchwyty do rur metalowe czy opaski naprawcze typu DSK?

Odpowiedź:

Uchwyty na rury metalowe.

**Część nr 9**

Pytanie:

Poz. 2, 4-8 Czy baterie mają być na pokrętła czy baterie jednouchwytowe?

Odpowiedź:

Baterie mają być jednouchwytowe.

Pytanie:

Poz. 74-77 Czy Zamawiający ma na myśli uchwyty do rur metalowe czy opaski naprawcze typu DSK?

Odpowiedź:

Uchwyty do rur metalowe.

Pytanie:

Poz. 146 Prosimy o sprawdzenie opisu pozycji ,,Umywalka do rur PP". Czy chodzi o umywalkę - jaka wielkość czy o uchwyt do rur PP - jaka średnica?

Odpowiedź:

Uchwyt do rur PP o średnicy 25 mm.

**Część nr 10**

Pytanie:

Poz. 1 Czy Zamawiający ma na myśli automat spłukujący do WC czy automat spłukujący do pisuaru?

Odpowiedź:

Automat spłukujący do pisuaru.

Pytanie:

Poz. 24 Czy do wyceny grzejnika aluminiowego należy przyjąć cenę za jedno żeberko czy za zestaw grzejnikowy tj. 10 szt. żeberek?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć cenę za zestaw grzejnikowy.

Pytanie:

Poz. 27-32 Czy Zamawiający ma na myśli izolację wykonaną z polietylenu o grubości 9 mm lub 13 mm czy izolację wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm?

Odpowiedź:

Izolacja wykonana z pianki poliuretanowej o grubości 20 mm.

Pytanie:

Poz. 79 Czy chodzi o obejmę ½ naprawczą typu DSK czy o uchwyt metalowy do rur ½ ?

Odpowiedź:

Uchwyt metalowy do rur ½.

Pytanie:

Poz. 99 Prosimy o określenie wielkości/ modelu pompy cyrkulacyjnej do ciepłej wody użytkowej. Proszę podać wykonanie materiałowe brąz, stal nierdzewna itd. Pompy zaczynają się od średnicy fi 15 w górę. Tym samym ceny zaczynają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy.

Odpowiedź:

Wykonanie materiałowe mosiądz odporny na odcynkowanie, rozmiar przyłącza korpusu pompy 1 cal.

Pytanie:

Poz. 30 Czy Zamawiający dopuszcza podgrzewacz innego producenta?

Odpowiedź:

Tak.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia SWZ jako stanowiące jej integralną część.

Zamawiający informuję, że koryguje Załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien korzystać ze skorygowanego dokumentu.

Sporządził:
Miłosz Bokrzycki

tel. 71 33 78 915

|  |  |
| --- | --- |
| Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiuul. Norwida 34, 50-950 Wrocławtel.: +48 (71) 337 88 00 | faks: +48 (71) 328 50 48 | e- mail:wroclaw@wody.gov.pl | [www.wody.gov.pl](http://www.wody.gov.pl)  |