Załącznik nr 2

 (pieczęć Wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Zadanie: Utrzymanie i konserwacja zbiornika Wodnego Ruda**

**rzeka Mławka w km 30+060**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Element, asortyment robót opis pozycji przedmiarowej** | **Jedn.****przedmiarowa** | **Ilość****jednostek** | **Wartość podatku** **/%/** | **Cena****jednostkowa****/zł/** | **Wartość netto****(poz. 4 x 6)****/zł/** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Praca konserwatora - pełnienie obowiązków od 1 maja 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.R (robocizna) | r-g | 1864,00 | 23 |  |  |
| 2. | Oczyszczanie mechanizmów wyciągowych ze zwietrzałego smaru i przesmarowanie, 2 komplety, R – w ramach obowiązków konserwatoraM – smar | kg | 2,00 | 23 |  |  |
| 3. | Zebranie zanieczyszczeń z obrzeży zbiornika i wywózR – w ramach obowiązków konserwatoraS – ciągnik kołowy z przyczepą  | m-g | 8,00 | 23 |  |  |
| 4. | Pomiar kontrolny sieci niwelacyjnej i wyznaczenie przemieszczeń pionowych 24 szt. reperów (17 szt. reperów kontrolnych i 7 szt. reperów odniesienia) na rzece Mławka w 2021 roku oraz sporządzenie opracowania wyników pomiaru w czterech egzemplarzach | kpl. | 1,00 | 23 |  |  |
| 5. | Wypełnienie mieszanką betonową miejsc po usunięciu wykruszeń powierzchniowych na płytach ekranu odwodnegoR – w ramach obowiązków konserwatoraR – osoba asekurująca – 8 godz.M – mieszanka betonowa C 20/25S – ciągnik kołowy z przyczepą | r-gm3m-g | 8,000,728,00 | 23 |  |  |
| 6. | Czyszczenie przez młotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B), pow. 148,740 m2R – w ramach obowiązków konserwatora | m2 | 148,740 | X | X | X |
| 7. | Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji kratowych, pow.  148,740 m2R – w ramach obowiązków konserwatora M – emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowaniaM – rozcieńczalnikM – materiały pomocniczeS – środek transportowy | dm3dm3%m-g | 20,52611,64210,900,0595 | 23 |  |  |
| 8. | Zainstalowanie nowych piezometrów w przekrojach II-II i III-III (10 szt.) ze sporządzeniem sprawozdaniaR (robocizna)M (komplet piezometrów) | Kpl.kpl. | 1,001,00 | 23 |  |  |
| 9. | Kontrola drenażu na obecność wynoszenia materiału izolacji przeciw filtracyjnejR (robocizna) | kpl. | 1,00 | 23 |  |  |
|  |  | **Wartość netto (bez podatku):** |  |
| **Wartość podatku:** |  |
| **Wartość brutto (wraz z podatkiem):** |  |

Wartość brutto (wraz z podatkiem):………………………….(słownie: ……………………..………….……………………..…………………………………………………………………………………….………………………………………../100)

Data:…………………………………….

 (pieczęć i podpis Wykonawcy)