*Załącznik nr 1 Zapytania ofertowego*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dla zadania pn.: Naprawa pompy wirowej typu WLS 250 zainstalowanej w pompowni Dobrzyków II na terenie Zespołu Wsparcia Technicznego - ZZ Włocławek**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy pompy wirowej WLS 250 z silnikiem 75 kW / 2970 obr./min. służącej do przepompowywania wody z Kanału Dobrzykowskiego do jezior Ciechomickiego i Zdworskiego zainstalowanej w pompowni Dobrzyków II, gm. Gąbin.

1. **Szczegółowy opis zamówienia.**

W ramach zamówienia należy wykonać następujące prace:

- demontaż ze stanowiska pracy i transport do warsztatu,

- przezwojenie silnika 75 kW,

- wymiana łożysk silnika,

- wymiana łożysk pompy,

- transport na miejsce, montaż i uruchomienie na stanowisku pracy w pompowni Dobrzyków gm. Gąbin,

- wymiana wyłącznika silnikowego na torze zasilania przedmiotowej pompy,

- wymiana wyłącznika różnicowo-prądowego,

- wymiana czujnika kolejności i asymetrii faz,

- przedmiotowej naprawy należy dokonać przy użyciu własnych zasobów personalnych oraz przy użyciu własnych narzędzi,

- uruchomienie pompy na stanowisku pracy,

- udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonaną naprawę od dnia podpisania protokołu naprawy.

**Miejsce i adres demontażu i montażu przedmiotowej pompy:**

Pompownia Dobrzyków, ul. Rzeczna, 09-530 Gąbin

1. **Termin realizacji.**

Termin wykonania naprawy: 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

1. **Przedstawiciele Zamawiającego** **uprawnieni** **do porozumiewania** **się z Wykonawcami.**

**Przedstawiciel Zamawiającego:**

Arkadiusz Robakiewicz – Kierownik Zespołu Wsparcia Technicznego, tel. 601351779

Kontakt odbywać się będzie w dni robocze w godz. 800–1600