**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Zadanie:Zasyp wyrw brzegowych oraz uzupełnienie ubytków istniejącej zabudowy na terenie**

**Miasta i Gminy Grybów: pot. Pławianka km 3+800 (Podjaworze), pot. Siołkówka**

**km 1+280 - 1+350, pot. Polnianka km 3+700 - 3+950,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Numer**  **S.S.T.** | **Asortymenty robót** | **Jednostka miary** | **Ilość**  **jedn. miary** | **Zryczałtowana cena jednostkowa netto /zł/** | **Wartość robót netto /zł/** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Potok Pławianka w km 3+800 (Podjaworze)** | | | | | | | |
| **1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne /kod CPV 45110000-1/** | | | | | | | |
| 1. | 1.1 | 10.3.1.1 | Wykop mechaniczny na odkład  gr. kat. III na dł. 40 m | m3 | 30,00 |  |  |
| **2. Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/** | | | | | | | |
| 2 | 1,2 | 10.3.1.2. | Rozbiórka zniszczonych koszy siatkowo kamiennych na dł. 20 m | m3 | 60,00 |  |  |
| 3 | 1.3 | 10.3.1.3. | Wykonanie nowych koszy siatkowo kamiennych w ramach uzupełniania ubytków istniejącej zabudowy na dł. 20 m | m3 | 60,00 |  |  |
| 4 | 1.4 | 10.3.1.4. | Zasyp wyrwy kamieniem na dł. 20 m przy h = 2,0 szer. w koronie 0,7 m | m3 | 68,00 |  |  |
| **Potok Siołkówka w m. Siołkowa w km 1+280 – 1+350** | | | | | | | |
| **1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne /kod CPV 45110000-1/** | | | | | | | |
| 5 | 2.1 | 10.3.2.1 | Wykop mechaniczny na odkład - gr. kat. III na dł. 70 m | m3 | 184,50 |  |  |
| **2. Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/** | | | | | | | |
| 6 | 2.2 | 10.3.2.2 | Zasyp wyrwy kamieniem na dł. 30 m przy h = 2,0 m i na dł. 40 m przy h = 2,5 m szer. w koronie 0,7 m | m3 | 298,00 |  |  |
| **Potok Polnianka w m. Polna w km 3+700 – 3+950** | | | | | | | |
| **1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne /kod CPV 45110000-1/** | | | | | | | |
| 7 | 3.1 | 10.3.3.1 | Wykop mechaniczny na odkład -  gr. kat. III na dł. łącznej 80 m | m3 | 81,00 |  |  |
| **2. Budowa obiektów inżynierii wodnej /kod CPV 45240000-1/** | | | | | | | |
| 8 | 3.2 | 10.3.3.2. | Zasyp wyrwy kamieniem na dł. łącznej 100 m przy h = 2,0 szer. w koronie 0,7 | m2 | 357,00 |  |  |
| Łączna wartość robót netto: | | | | | |  |  |
| Podatek VAT 23%: | | | | | |  |  |
| Łączna wartość robót brutto: | | | | | |  |  |

*Wartość netto (słownie złotych):*

*Podatek VAT (słownie złotych):*

*Wartość brutto (słownie złotych):*

Data: