## *Zakres zamówienia*

## „Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”

Budynek Zarządu Zlewni w Stalowej Woli (budynek objęty ochroną Konserwatora Zabytków):

kubatury pomieszczeń 175m3, 170m3, 140m3, 96m3 173m3, 85m3 (parter 3 pokoje I piętro 3 pokoje)

- klimatyzacja w systemie MULTIsplit składająca się z jednego lub dwóch agregatów

(jednostka centralna posadowiona na podłożu, z tyłu budynku)

– jednostka zewnętrzna moc chłodnicza nie mniejsza niż 20,0 kW

– jednostka zewnętrzna moc grzewcza nie mniejsza niż 17,2 kW

- jednostki wewnętrzne kasetonowe moc chłodnicza nie mniejsza niż 3,0 kW – 6 szt.

– moc grzewcza nie mniejsza niż 3,0 kW

- funkcja osuszania

– sterownik bezprzewodowy

– wymagana gwarancja 24 miesiące – instalacje elektryczna z głównej rozdzielni i klimatyzacji do doprowadzenia wewnątrz budynku (wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

– instalacja do poprowadzenia natynkowo

– skropliny wspomagane pompowaniem

– wykonanie przewiertów w ścianach "na czysto"

– prace prowadzone zgodnie z BHP

1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać posiadanie uprawnień F-Gaz (montaż klimatyzacji)

1. Warunki gwarancji

Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy 24 miesiące od daty odbioru.

1. Budynek objęty jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający posiada zgodę dot. realizacji zamówienia.