**Załącznik nr 2a**

**Kosztorys ofertowy**

**Dla Części 1:** Konserwacja rzeki Kania, Konserwacja rzeki Opatówka

- Konserwacja rzeki Opatówka pkt.1

**brutto …………………. zł** (słownie: …………………… zł), w tym:

netto ……………………. zł (słownie: …………………… zł)

oraz podatek od towarów i usług w wysokości 23%, tj. ……………………… zł (słownie: …………… zł).

- Konserwacja rzeki Kania,pkt.2

**brutto …………………. zł** (słownie: …………………… zł), w tym:

netto ……………………. zł (słownie: …………………… zł)

oraz podatek od towarów i usług w wysokości 23%, tj. ……………………… zł (słownie: …………… zł).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnione** | **Jednostka** | **Ilość jednostek** | **Cena jedn.** | **Wartość** |
| **Roboty przygotowawcze i ziemne** |
| **1.1** | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzewów i podszycia ze skarp brzegowych pasem o szacunkowej szerokości 2,0 m:rz. Opatówka b/p 44+100-44+540;rz. Grabówka b/l 0+000-0+340,  | m2 | 1560 |  |  |
| **1.2** | Usuwanie zatorów, tam bobrowych utrudniających swobodny przepływ wód, oraz wywóz pozyskanego urobku rz. Opatówka w km 44+150-41+660 | m3 | 6 |  |  |
| 1.3 | Wykonanie opasek faszynowych, kiszka faszynowa o wys. 2x30 cm zakotwiona kołkami 110-130 cm co 0,5 m między rzędami kołków na wklęsłym brzegu rz. Opatówka 50 mb w km 36+540-36+590 zabezpieczenie wyrwy brzegowej | mb | 50 |  |  |
| **2.1** | Naprawa płotków faszynowych o wysokości 30cm między rzędami kołków na wklęsłym brzegu rz. Kaniaw km.0+390-0+500 ,1+157-1+285  | mb | 238 |  |  |
| **2.2** | Ręczne ścinanie średniej gęstości krzewów i podszycia do lat 5 ze skarp brzegowych pasem o szacunkowej szerokości 2,5 m rz. Kania :b/l 0+000-1+500, b/p 0+000 – 0+200 ,  | m2 | 5750 |  |  |
| **2.3** | Usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usunięcie pozyskanej biomasy(17 szt) rz. Kania w km 0+100 – 0+200,0+300,0+370, 0+900-1+000,1+000-1+100,1+400-1+500 | m3 | 12 |  |  |
| **2.4** | Wykaszanie odrostów faszynowych(odrost 2 letni) z opasek brzegowych(płotków faszynowych) b/p i b/l rz. Kania w km 0+500-0+530, 1+260-1+360 | mb | 120 |  |  |
| **Razem netto:** |  |
| **Podatek VAT:** |  |
| **Razem brutto:** |  |

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.