

 **RZ.4.5.531.37.2021**

 **DOKUMENTACJA NA ROBOTY KONSERWACYJNE**

 **1. Nazwa zamówienia:**

**Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa**

 **w msc. Musików**

**2. Adres obiektu, którego dotyczy dokumentacja projektowa:**

m. Rzeczyca Długa gm. Radomyśl nad Sanem

powiat Stalowa Wola woj. podkarpackie

1. **Nazwy i kody**

Kategoria robót CPV – 45.24.64.00-7

 **4**. Krajowy Kod Jednolitych Części Wód (JCW) – RW 20001722969

  **5. Nazwa i adres zamawiającego:**

 **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,**

 **00-848 Warszawa ul. Żelazna 59a**

**6. Spis zawartości dokumentacji :**

 I. Zestawienie wartości kosztów

 a) kosztorys inwestorski

 b) przedmiar robót

 II. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

 III. Opis techniczny

1. Opis stanu technicznego
2. Mapa poglądowa

**7. Nazwa i adres podmiotu:**

 **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,**

 **Nadzór Wodny Stalowa Wola, 37-464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17**

**8. Osoby opracowujące dokumentację projektową**:

 Opracował: …………………………….

 Weryfikował: .......................................

**9.** **Miejsce i data opracowania** : Stalowa Wola …………….

 **10.** **Osoby zatwierdzające:** Zatwierdzam do realizacji: …..............................

**11. Miejsce i data zatwierdzenia: Stalowa Wola,** dnia……………



**b) PRZEDMIAR ROBÓT**

 Nazwa inwestycji :

**Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa**

 **w msc. Musików**

Symbol CPV - 45.24.64.00-7

Adres inwestycji :

 Gmina Radomyśl nad Sanem, powiat Stalowa Wola

Inwestor: **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ,**

 **00-848 Warszawa ul. Żelazna 59a**

Sporządził: Zbigniew Franuś

Sprawdziła: Marta Puk

Data opracowania: ……………………….. r.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT KONSERWACYJNYCH**

**1. Część ogólna:**

**a) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :**

**Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa**

 **w msc. Musików**

**b) przedmiot i zakres robót konserwacyjnych:**

**Roboty – 23 % Vat**

Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych, kosze z kamieniem, bez wyprawy, usunięcie zniszczonego umocnienia wykonanego z gabionów 2x1x0,5, uzyskany kamień posłuży do zabudowy skarp poniżej ujęcia wody– **14 m3**

Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1x1x0,5 m– **14m3**

**c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych:**

nie dotyczy

**d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:**

* **organizacji robót:** nie wymaga szczególnego określenia
* **zabezpieczenia interesów osób trzecich:** odszkodowania za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac ponosi wykonawca
* **ochrony środowiska:** planowany zakres robót konserwacyjnych nie ma negatywnego wpływu na środowisko
* **warunków bezpieczeństwa pracy:** wykonawca zabezpiecza warunki BHP i p.poż.
* **zaplecza dla potrzeb wykonawcy:** jeżeli zachodzi potrzeba zabezpiecza wykonawca
* **warunków dotyczących organizacji ruchu:** podczas trwania robót wykonywanych z dróg publicznych zabezpiecza wykonawca
* **ogrodzenia:** nie dotyczy
* **zabezpieczenia chodników i jezdni:** zabezpiecza wykonawca

**e) w zależności od zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia – nazwa, kody:** CPV–45.24.64.00-7

**f) określenie podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie zdefiniowanych, wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót:** brak pojęć niezdefiniowanych

1. **Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości – poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm:**
* przechowywaniem: *nie dotyczy*
* transportem: *zabezpiecza wykonawca*
* warunkami dostawy: *zabezpiecza wykonawca*
* składowaniem: *zabezpiecza wykonawca*
* kontrolą jakości: *zgodnie z normami lub aprobatą techniczną*
1. **Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót konserwacyjnych zgodnie z zalecaną jakością:** *stan techniczny sprawny zabezpiecza wykonawca*
2. **Wymagania dotyczące środków transportu:** *zabezpiecza wykonawca*
3. **Wymagania dotyczące wykonania robót z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków, przerw i ograniczeń, a także wymagania socjalne:**
* **wykończenia poszczególnych elementów:** zgodnie z normami
* **tolerancji wymiarowych:** obmiary robót w jednostkach miary podanych w przedmiarze robót
z dokładnością do 1m, 1m2, 1m3 lub 1 szt.
* **szczegóły technologiczne, niezbędne informacje dotyczące odcinków robót, przerw, ograniczeń:**

nie dotyczy

1. **Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót konserwacyjnych
w nawiązaniu do dokumentów odniesienia:** *nie dotyczy*
2. **Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:** *zgodnie z przedmiarem robót, nadzór dokumentowany (w dzienniku budowy)*
3. **Opis sposobu odbioru robót:** *zgodnie z przedmiarem i zakresem robót (wg. umowy)*
4. **Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących:** *nie dotyczy*
5. **Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne ustalenia techniczne:**
* **wszystkie elementy dokumentacji projektowej:** dokumentacja uproszczona na zadanie: **Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa w msc. Musików**
* **normy:** zgodnie z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi.
* **aprobaty techniczne:** nie dotyczy
* **inne ustalenia i dokumenty:** nie dotyczy