

|  |
| --- |
|   **Kosztorys ofertowy**Roboty |
| **Remont stopnia wodnego na ujęciu wody do zbiornika Rzeczyca Długa w msc. Musików** |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Nr STWiOR** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość****jednostek** | **Krotność** | **Cena jednostkowa** **[zł]** | **Wartość****[zł]** |
| **1** |  | **SST-00** | **Roboty konserwacyjne** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 1501/205/1 |  | Rozbiórka budowli siatkowo-kamiennych, kosze z kamieniem, bez wyprawy, usunięcie zniszczonego umocnienia wykonanego z gabionów 2x1x0,5, uzyskany kamień posłuży do zabudowy skarp poniżej ujęcia wody | m³ | 14,000 | 1 |  |  |
| 1.5 | KNR 211/413/2 |  | Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej bez wyprawy, kosz o wymiarach 1x1x0,5 m | m³ | 14,000 | 1 |  |  |
|  Wartość kosztorysu netto |  |
|  VAT |  |
|  Wartość kosztorysu brutto |  |