|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | |  | | **Kosztorys ofertowy** | | | |  | |  |  | | |  |  |
| Usługa | | |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |
| **Roboty utrzymaniowe na rzece Żupawce w km 0+000-16+384 - 16 384 mb m. Sobów, Klonów gm. Tarnobrzeg, Grębów, pow. tarnobrzeski** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | | | | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | | | | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | | Cena jedn. [zł] | | | Wartość [zł] |
| 1. | KNR 1501/114/9 (1)) | | | | Wykoszenie porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp  w km 0+000-5+360 licząc średnio 8 m2/mb  w km 5+360 - 12+000 licząc średnio 12 m2/mb  w km 12+000 -14+000 licząc średnio 5 m2/mb  w km 12+315-12+722 z wyłączeniem lewej skarpy  w km 14+000 - 16+384 licząc średnio 6 m2/mb | | | | m2 | 146 864 | 1 | |  | | |  |
| 2. | Kalkulacja indywidualna | | | | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy (dopuszczą sie koszenie łyżką koszącą)  w km 0+000-4+200 licząc średnio 4 m2/mb  w km 4+200-4+930 licząc średnio 7 m2/mb  w km 4+930- 5+360 licząc średnio 6,5 m2/mb  w km 5+360 - 13+000 licząc średnio 3,0 m2/mb  w km 13+000 - 16+384 licząc średnio 1,5m2/mb | | | | m2 | 52 701 | 1 | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | Wartość kosztorysu netto | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | VAT 8% | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | Wartość kosztorysu brutto | | | | | | |  |