**Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2810.40.2021.ZP.AT Załącznik Nr 2 do SWZ**

**OFERTA**

*(Formularz Oferty –* ***Aktualizacja 2****)*

**Do**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**

**ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa**

**NIP: 5272825616, REGON: 368302575**

**Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku**

**ul. ks. Fr. Rogaczewskiego 9/19**

**80-804 Gdańsk**

##

## Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

## *Zakup samochodu specjalistycznego – warsztat o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”*

**działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy:**

Nazwa/Firma: …………………………………………………………………………………………………..

Adres siedziby: ……………………………………………..…………………………………………………

NIP ………………………….…REGON ………………………...……PESEL ………………..…….....….

tel. …………………………………., adres e-mail: …………………………………………………………

Informujemy, że jesteśmy:

* mikroprzedsiębiorstwem
* małym przedsiębiorstwem
* średnim przedsiębiorstwem
* jednoosobowa działalność gospodarcza
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
* inny rodzaj[[1]](#footnote-1)

**Wypełnić poniższe w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie.**

Nazwy/Firmy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum: …………………………………………………………………………………………………..

Adresy siedzib wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum: ……………………………………………..…………………………………………………

NIP ………………………….…REGON ………………………...……PESEL ………………..…….....….

Informujemy, że jesteśmy:

mikroprzedsiębiorstwem

małym przedsiębiorstwem

średnim przedsiębiorstwem

jednoosobową działalnością gospodarczą

osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

inny rodzaj[[2]](#footnote-2)

1. **SKŁADAMY OFERTĘ** na wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę**:**

| **Lp.** | **Wyszczególnienie****przedmiotu zamówienia** | **Cena oferty netto (PLN)** | **Stawka podatku VAT** **(%)** | **Cena oferty brutto (PLN)*****(kol.3 + kol.4)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 |
|  | ***Zakup samochodu specjalistycznego – warsztat o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t w ramach Projektu pn. „Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk”*** |  | **………. %** |  |

1. **OŚWIADCZAMY, ŻE:**
2. **Oferujemy fabrycznie nowy samochód specjalistyczny – warsztat – dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t - nadwozie typu furgon z napędem na 4 koła (szt. 1)**

**Marka samochodu ………………………………………………………………………,**

**Model samochodu………………………………………………………………………..,**

**Specyfikacja oferowanego samochodu:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Samochód specjalistyczny – warsztat – dopuszczalna masa całkowita do 3,5 t. - nadwozie typu furgon z napędem na 4 koła** Fabrycznie nowy, posiadający świadectwo homologacji o parametrach: | **Deklaracja Wykonawcy***(należy potwierdzić spełnianie każdej z wymienionych pozycji poprzez wpisanie znaku „****X”*** *w puste rubryki, a tam gdzie jest wskazany parametr w miejscach wykropkowanych należy podać konkretne dane na potwierdzenie, że mieszczą się w tym zakresie, który jest podany przez Zamawiającego)* |
| **Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy** |
| 1 | Rok produkcji nie starszy niż 2021 |  |
| 2 | Homologacja, karta pojazdu |  |
| 3 | Nadwozie 3-drzwiowe |  |
| 4 | Nadwozie z pojedyńczą kabiną 3 osobową (w tym kierowca) i przedziałem pogotowia technicznego z drzwiami otwieranymi z tyłu samochodu |  |
| 5 | Wymiary nadwozia:długość od 5000 max. 6300 mm, szerokość (bez lusterek) od 1800 max. 2200 mm,wysokość max. 3200 mm |  |
| 6 | Rozstaw osi min. 2400 mm |  |
| 7 | Prześwit min. 200 mm |  |
| 8 | Skrzynia biegów: manualna sześciobiegowa oraz bieg wsteczny |  |
| 9 | Regulacja fotela kierowcy w pionie i poziomie |  |
| 10 | Zagłówki z regulacją wysokości (siedzenia przód ) |  |
| 11 | Poduszki powietrzne przednie dla kierowcy i pasażerów |  |
| 12 | Silnik wysokoprężny |  |
| 13 | Poziom emisji CO2 – nie więcej niż **265 g/km** | poziom emisji CO2 nie więcej niż **……………** g/km |
| 14 | Poziom emisji zanieczyszczeń, tj. emisja tlenku węgla CO, tlenków azotu NOx, cząstek stałych PM, węglowodorów THC oraz węglowodorów niemetalowych (NMHC) spełniający min. normę EURO 6 lub EURO VI. |  |
| 15 | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
| 16 | Średnie zużycie paliwa (w cyklu mieszanym) – nie więcej niż **10l/100km**zużycie energii przy średnim zużyciu paliwa nie więcej niż **3,6 MJ/km** |  |
| 17 | Pojemność skokowa min. 1850 cm³ |  |
| 18 | Moc silnika min. 110 kW |  |
| 19 | Napęd stały na tylną oś i dołączany 4x4 |  |
| 20 | System zasilania paliwem – wtrysk bezpośredni |  |
| 21 | ABS, asystent hamowania |  |
| 22 | Centralny zamek sterowany pilotem lub z kluczyka składanego (min. 2 kpl. kluczy) |  |
| 23 | Autoalarm z zabezpieczeniem drzwi |  |
| 24 | Immobiliser fabryczny |  |
| 25 | Klimatyzacja wraz z kompletem filtrów |  |
| 26 | Komplet gumowych dywaników podłogowych przód |  |
| 27 | 4x felgi stalowe – koła min. 16" z oponami letnimi o bieżniku terenowym (rok produkcji nie starszy niż 2021) |  |
| 28 | Koło zapasowe, pełne (min. 16”) z oponą letnią o bieżniku terenowym (rok produkcji nie starszy niż 2021), fabrycznie montowane w samochodzie, z fabrycznym zestawem narzędziowym ipodnośnikiem samochodowym dostosowany do DMC pojazdu.  |  |
| 29 | Komplet opon zimowych o terenowym bieżniku (rok produkcji nie starszy niż 2021) + 4x felgi stalowe min. 16" |  |
| 30 | Kierownica ze wspomaganiem  |  |
| 31 | Kolumna kierownicy z regulacją w pionie |  |
| 32 | Tapicerka: ciemna |  |
| 33 | Systemowa zabudowa warsztatowa, oświetlenie ledowe w przedziale warsztatowym – wg osobnej tabeli zamieszczonej poniżej |  |
| 34 | Max długość podłogi 3750 mm |  |
| 35 | Szerokość podłogi min. 1700 mm  |  |
| 36 | Wysokość min. 1790 mm  |  |
| 37 | Radioodtwarzacz CD/MP3 wyświetlacz, gniazdo USB, zestaw głośnomówiący Bluetooth, sterowanie z kierownicy  |  |
| 38 | Min. 1 gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej; dodatkowo  jedno gniazdo 12V w obrębie blatu warsztatowego |  |
| 39 | Hak holowniczy stały, wyciąg na haku min. 2,5 t. |  |
| 40 | Wyciągarka zamontowana z przodu o sile wyciągu min. 5,0 t. linka stalowa atestowana min. 25m |  |
| 41 | Osłona komory silnika zabezpieczająca dolną cześć: silnika, skrzyni biegów, częściowo układ kierowniczy |  |
| 42 | Wyposażenie standardowe zgodnie z obowiązującymi przepisami drogowymi |  |
| 43 | Wyposażenie dodatkowe:1 kpl. żarówek, 1 kpl. bezpieczników, 1 linka holownicza dopasowana do DMC pojazdu, 3 szt. kamizelek odblaskowych, 1 apteczka (wyposażona zgodnie z przepisami), kable rozruchowe dostosowane do mocy rozruchowej akumulatora, gaśnica samochodowa (rok produkcji nie starszy niż 2021) |  |

***Uwaga!!!:***

*Zużycie energii – winno być obliczone na podstawie średniego zużycia paliwa na 100 km. Zużycie energii oblicza się w MJ/km jako iloczyn średniego zużycia paliwa [l/km] w cyklu mieszanym i wartości energetycznej paliwa [MJ/l]. Zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 96 poz. 559) wartość energetyczna* ***oleju napędowego*** *wynosi* ***36 MJ/l****.*

*Emisja dwutlenku węgla – wielkość emisji winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.*

*Emisja spalin – wielkość emisji zanieczyszczeń tj. tlenku węgla, tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów oraz węglowodorów niemetalowych, winna być zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych*.

**Zabudowa i wyposażenie oferowanego samochodu specjalistycznego – warsztat:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis** | **Deklaracja** **Wykonawcy***(należy potwierdzić spełnianie każdej z wymienionych pozycji poprzez wpisanie znaku* ***„X”*** *w puste rubryki)* |
| **Obligatoryjne (wymagane) parametry lub funkcje lub cechy** |
| 1. | Zabudowa warsztatowa | Zabudowa systemowa przystosowana do zabudowy samochodowych warsztatów wraz z oświetleniem ledowym w przedziale warsztatowym oraz stanowiskowym; Zabudowa wraz z proponowanym wyposażeniem (tabela poz.2 – poz.7) powinna być ergonomicznie rozplanowana, całe wyposażenie ruchome zabezpieczone (uchwyty i inny skuteczny sposób zabezpieczenia) w sposób uniemożliwiający przemieszczania się podczas jazdy (również w terenie); |  |
| 2 | Akumulatorowa młotowiertarka udarowa SDS+walizka+ładowarka | Szt. 1; napięcie zasilania - min. 54V; prędkość na biegu jałowym - min. 1000 obr/min; częstość udarów na biegu jałowym – powyżej 4000/minutę; energia udaru - min. 3,5J; zdolność wiercenia - beton 3-28mm. stal do 13mm. drewno 26-32mm.; uchwyt narzędziowy - SDS-Plus; ciężar - max. 5,5 kg.; akumulatory – min. 2x54V 9 Ah Li-ion; silnik – bez szczotkowy; |  |
| 3 | Szlifierka kątowa akumulatorowa+ładowarka | Szt. 1; napięcie zasilania – min. 54V; prędkość na biegu jałowym – powyżej 8000 obr/min; max średnica tarczy – 125mm; ciężar – max. 4 kg. akumulatory – min. 2x54V 6 Ah Li-ion; silnik – bez szczotkowy; moc użyteczna – min. 400W. |  |
| 4 | Wiertarko-wkrętarka udarowa akumulatorowa+ładowarka | Szt. 1; napięcie zasilania – min. 18V; prędkość na biegu jałowym- min. 2500 obr/min; częstość udarów na biegu jałowym – min. 3000/minutę; ciężar – max. 3,5 kg. akumulatory – min. 2x18V 2 Ah Li-ion; silnik – bez szczotkowy; |  |
| 5 | Pilarka tarczowa akumulatorowa+ładowarka | Szt. 1; napięcie zasilania – min. 18V; prędkość na biegu jałowym – min. 3000 obr/min; max. średnica tarczy – 165 mm; głębokość cięcia – min 55 mm; ciężar – max. 4,5 kg. akumulatory – min. 2x18V a Ah Li-ion; |  |
| 6 | Imadło ślusarskie równoległe, stalowe, obrotowe | Szt. 1; szerokość szczęk – 150 mm.; rozstaw szczęk -150 mm.; masa – max. 23 kg.; materiał – stal kuta C43; |  |
| 7 | Przedłużacz trójfazowy bębnowy | Szt. 1; przekrój przewodu – min. 25 mm²; gniazda wtykowe – 1x380V, 2x230V; materiał – guma, neopren; długość – min. 40 m.; typ – przemysłowy, budowlany; |  |

1. **Udzielamy:**
2. gwarancji na dostarczony samochód: **…………… miesiące/y** bez limitu kilometrów – na powłokę lakierniczą oraz na podzespoły mechaniczne i elektryczne, obejmujące wszystkie dodatkowe elementy;
3. osobnej gwarancji na wyposażenie warsztatu: **24 miesiące.**

Okres gwarancji, o którym mowa pod lit. a) i b) biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

***UWAGA!!! gwarancja, o której mowa w ppkt 2a) stanowi kryterium oceny ofert:***

* *minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą oraz na podzespoły mechaniczne i elektryczne, obejmujące wszystkie dodatkowe elementy wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalny, punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy;*
* *w przypadku podania przez Wykonawcę okresu dłuższego od maksymalnego wskazanego przez Zamawiającego, do obliczenia punktów w kryterium gwarancja będzie brany okres równy 60 miesiącom, natomiast do umowy Zamawiający wpisze jako obowiązujący okres gwarancji faktycznie zaoferowany przez Wykonawcę;*
* *w przypadku podania przez Wykonawcę okresu krótszego od minimalnego wskazanego przez Zamawiającego oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ;*
* *w przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym żadnego okresu gwarancji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji;*
* *w przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą, że 1 rok = 12 miesięcy.*
1. **Oferowany samochód charakteryzuje się między innymi następującymi parametrami technicznymi:**

|  |
| --- |
| **Kryterium parametry techniczne**  |
| **parametr** | System kontroli trakcji/ stabilizacji toru jazdy | System wspomagający ruszanie pod górę | System wspomagający zjazd ze wzniesienia |
| **Zaproponowany pojazd posiada\*** |  |  |  |

***\*UWAGA!!!***

***Należy zaznaczyć, którymi parametrami dysponuje oferowany samochód poprzez wpisanie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.***

*Spełnianie powyższych parametrów technicznych stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca otrzyma punkty tylko za te parametry techniczne, które zostaną zaznaczone w tabeli Kryterium parametry techniczne w Formularzu ofertowym. W przypadku niezaznaczenia danego parametru w kryterium parametry techniczne Zamawiający uzna to za brak i przyzna za ten parametr zero punktów.*

1. **Oferowany samochód charakteryzuje się średnią emisją dwutlenku węgla na poziomie nie więcej niż ……………. [g/km] w cyklu mieszanym, według procedury ustalonej dla badań homologacyjnych.**

***UWAGA!!!*** *emisja dwutlenku węgla, o której mowa w ppkt 4) stanowi kryterium oceny ofert:*

* *Należy wpisać wartość z poz. 13 (z kolumny „Deklaracja Wykonawcy”) specyfikacji oferowanego samochodu;*
* *W przypadku podania przez Wykonawcę innej wartości emisji dwutlenku węgla niż w poz. 13 specyfikacji oferowanego samochodu, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wartość wpisaną w poz. 13 specyfikacji oferowanego samochodu;*
* *W przypadku niewpisania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, w ppkt 4 żadnej wartości emisji dwutlenku węgla, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wartość wpisaną w poz. 13 specyfikacji oferowanego samochodu.*
1. **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ** do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SWZ, tj. **do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy**.
2. Należy wypełnić w przypadku, gdy dane zamówienie podlega przepisom podatkowym w sposób określony w art. 225 Pzp.

Informujemy, że wybór niniejszej oferty:

* **NIE** prowadzi \*\* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;
* prowadzi \*\* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług

 Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ………………………………………… ……………………………………………………………………………………..\*\*\*

 Wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: …………………………………………………………PLN.\*\*\*

 Stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z naszą wiedzą, będzie miała zastosowanie to …………%\*\*\*

 \*\* *Wybrać właściwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X*

 \*\*\* *Brak zaznaczenia i niewypełnienie pól oznaczać będzie, że postronnie Zamawiającego nie powstanie obowiązek podatkowy.*

1. **Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy:**
* siłami własnymi \*\*\*\*
* przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie \*\*\*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p.  | Nazwa i adres Podwykonawcy,*(o ile są one już znane)* | Część zamówienia (zakres zlecany Podwykonawcy) |
|  |  |  |
|  |  |  |

*\*\*\*\* Wybrać właściwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X*

1. **AKCEPTUJEMY** warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ.
2. **JESTEŚMY** związani ofertą do **01.02.2022 r.**
3. **OŚWIADCZAMY**, iż wraz z ofertą, **w odrębnym pliku pn. ……………………………………**, składamy informacje i dokumenty, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr ………….. do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. \*\*\*\*\*

*\*\*\*\*\* Niepotrzebne skreślić*

1. **OŚWIADCZAMY,** że:
* zapoznaliśmy się z SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania oraz, że nie wnosimy do nich zastrzeżeń,
* uzyskaliśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia,
* cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty,
* przedmiot zamówienia zrealizujemy na zasadach określonych w SWZ, a w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia i w Projektowanych postanowieniach umowy,
* akceptujemy Projektowane postanowienia umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
* wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym, dokumentach i oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
1. **WYPEŁNILIŚMY** obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[3]](#footnote-3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. **OŚWIADCZAMY,** że dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, pod adresem internetowym\*\*\*\*\*\*:
* **https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu**

 *(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),*

* **https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx**

*(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG])*

* ......................................................... (wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych baz danych niż wyżej wskazane)

*\*\*\*\*\*\* Wybrać właściwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X*

1. **DANE PEŁNOMOCNIKA**, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Pzp (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):

Nazwa i adres:……………………………………………………………...……..

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………….

tel.: ………………………….……..………. e-mail: ……………………………………………

1. **WRAZ Z OFERTĄ** składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………

- ………………………………

***Dokument musi być podpisany przez osobę umocowaną /***

***osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców***

***(kwalifikowane podpisy elektroniczne)***

1. **Wybrać właściwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola symbolem X.**

*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.*

*Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.*

*Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Jak przypis 1* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1, ze. zm.).* [↑](#footnote-ref-3)