|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Kosztorys ofertowy.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Remont istniejących umocnień brzegowych na terenie Nadzoru Wodnego Tarnobrzeg etap II |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
|  **lewy i Prawy brzeg rzeki Mokrzyszówki w km 9+621 - 10+171 obręb Chmielów gm.Nowa Dęba** |
| 1. | KNR 211/503/6 (1) | Wykonanie opasek pojedynczych z kiszek faszynowych, kiszki, Fi·20·cm, grunt kategorii III, wykonanie z brzegu obustronne w km 9+621 - 10+171. ( 2 x 550 m) | m | 1100 | 1 |  |  |
| 2. | KNR 201/206/4 (1) | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1·km, koparka 0,60·m3, grunt kategorii III, samochód do 5·t z zakupem ziemi, rozłożenie ziemi z zagęszczeniem na skarpach w km 9+621 - 10+171. | m3 | 100 | 1 |   |   |
| 3. | KNR 201/507/2 | Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu III w km 9+621 - 10+171. | m2 | 550 | 1 |   |   |
| 4. | KNR 201/510/3 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej w km 9+621 - 10+171. | m2 | 550 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu netto |   |
|  |  |  |  | VAT 23 % |  |
|  |  |  |  | Wartość kosztorysu brutto |   |