Załącznik nr 1 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

CPV: 09122000-0 Propan -Butan

**„Dostawa gazu płynnego propan-butan Gdańsk - Przegalina”**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan-butan do celów grzewczych w ilości:

**12 366 litrów na rok 2022 (3 x 4 122l = 12 366l)**

**24 732 litry na rok 2023 (6 x 4 122l = 24 732l)**

**24 732 litry na rok 2024 (6 x 4 122l = 24 732l)**

 **Razem: 61 830 litrów**

na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia w zależności od warunków atmosferycznych mających wpływ na wielkość zużycia gazu.

2. Miejsce dostawy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Baza Postojowa Lodołamaczy w Gdańsku-Przegalinie, ul. Przegalińska 60; 80-690 Gdańsk.

Na obiekcie znajduje się podziemny zbiornik ciśnieniowy o pojemności 4850 litrów firmy Chemet wyposażony w armaturę: - - zawór napełniania firmy REGO-przyłącze 1 3/4 ACME do autocysterny,

- zawór pobory fazy gazowej z manometrem i rurką przepełnienia-przyłącze dla reduktora I stopnia gwint wewn. POL,

- zawór serwisowy/awaryjne opróżnianie zbiornika firmy REGO-przyłącze 3/4ʺNPT do autocysterny,

- wskaźnik napełnienia firmy Rochester,

- zawór (zawory) bezpieczeństwa z zaworem odcinającym firmy REGO lub GOK.

3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania mailowego zgłoszenia od Zamawiającego wg potrzeb i zużycia gazu.

4. Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia za pomocą autocystern wyposażonych:

- w pompy z zalegalizowanymi licznikami przepływu,

- w legalizowany przepływomierz gazu,

- pompę ssąco-tłoczącą,

- wąż do tankowania o długości umożliwiającej swobodne przepompowanie gazu do zbiornika.

5. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania jakościowe dla gazu skroplonego (LPG) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 maja 2021 roku.

6. Przekazanie każdej dostawy odbywać się będzie bezpośrednio po jego dostawie na podstawie:

 a) stanu faktycznego wg licznika,

 b) dokumentu magazynowego potwierdzającego wydaną ilość gazu, podpisanego czytelnie przez przedstawicieli obu stron. Ze strony Zamawiającego będzie wyznaczony Przedstawiciel.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do każdej dostawy dołączyć świadectwo jakości gazu.

8. Płatność nastąpi po każdorazowej dostawie gazu w terminie 30 dni od dnia doręczenia poprawnie wystawionej faktury Zamawiającemu.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dostawa gazu odbywać się będzie dla jednego obiektu Zarządu Zlewni w Tczewie dlatego nie ma konieczności i potrzeby dzielenia zamówienia na części.

Ponadto przewidziane do wykonania dostawy gazu to zadania, które wykonywane są przez jednego potencjalnego Wykonawcę. Wykonanie jednego elementu zadania warunkuje wykonanie elementów pozostałych. Uniemożliwia to wyodrębnienie elementów dostawy, które można by uznać za samodzielną całość.

„Brak podziału zamówienia na części nie narusza konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się o zamówienie mniejszym podmiotom, w szczególności małym i średnim przedsiębiorstwom, co jest zgodne z pkt 78 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014r., z późn. zm.).”