**Oznaczenie sprawy: GD.ROZ.2810.102.2022.ZP.LW**

**Załącznik Nr 1 do Zaproszenia**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego Tuchola, obejmującego cieki: Duży Wytrych, Mały Wytrych (zamówienie podobne do części 9 do postępowania GD.ROZ.2810.18.2022.ZP.LW)**

1. LOKALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa rzeki/kanału** | **km** | **Gmina** | **Powiat** |
| 1. |  Duży Wytrych | 1+606-1+917 | Kamień Krajeński | sępoleński |
| 1+917-9+264 | Kęsowo | tucholski |
| 2 | Mały Wytrych | 0+000-3+350 | Kęsowo | tucholski |

1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na **okoszeniu ręcznym skarp i dna , hakowaniu dna, usuwaniu zatorów (gałęzie, liście itp.) na ciekach Duży Wytrych oraz Mały Wytrych.**

Przedmiotowa usługa obejmuje wykonanie konserwacji bieżącej na ciekach **Duży Wytrych, Mały Wytrych** o łącznej długości: **11,008 km** w tym:

 **A. Duży Wytrych 7,658 km:**

* Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem,
* Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %,
* Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %,
* Usuwanie zatorów, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.

**B. Mały Wytrych 3,350 km**

* Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp z wygrabieniem,
* Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków z wygrabieniem
* Hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %,
* Usuwanie zatorów, oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy.

**Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w przedmiarze.**

1. WYMAGANE NARZĘDZIA ORAZ SPRZĘT

Wykaszarka, kosa, grabie, hak, piła motorowa, samochód skrzyniowy.

Wykonawca musi uwzględnić i przewidzieć do wyceny wszystkie konieczne materiały i sprzęt potrzebny do wykonania robót. W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, norm budowlanych, warunków bhp.

1. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

Termin wykonania usługi: do **20** **dni od dnia przekazania terenu Wykonawcy**.

1. PRZEKAZANIE TERENU

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren w ramach spisanego protokołu.

**Warunki realizacji zamówienia:**

* przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić kontrolę w zakresie występowania siedlisk lęgowych ptaków,
* roślinność należy składować w miejscach, na które zgodę właściciela wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie,
* w trakcie prac konserwacyjnych należy pozostawić nienaruszoną strefę przybrzeżną cieku na około 20% szerokości dna,
* dojazd do miejsca prac wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami dróg i gruntów, jeśli teren ten nie będzie stanowił dróg publicznych,
* kolejność realizacji prac wykonawca na bieżąco będzie ustalał z przedstawicielem zamawiającego,
* wykonawca prowadzi na bieżąco dokumentację fotograficzną prac o charakterze zanikającym w przypadku, gdy zamawiający nie jest w stanie samodzielnie odebrać tych prac,
* wykonawca w przypadku wykonywania czynności podlegających zakazom określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody jest zobowiązany do uzyskania zgody w RDOŚ.

Po zakończeniu prac drogi dojazdowe oraz teren zajęty pod roboty winien być uporządkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego. Wszelkie odszkodowania pokrywa wykonawca.

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności na obiekcie, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

1. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochronę ogrodzenia posesji, ogrodzenia gruntów oraz instalacji na powierzchni ziemi i za występujące urządzenia podziemne, takie jak: rurociągi, kable, itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. Dojazd do miejsc robót Wykonawca uzgodni z właścicielami gruntu we własnym zakresie. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi.

1. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONANIA USŁUGI

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie przed:

* zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi,
* trwałym zniszczeniem gniazd i legowisk ptaków,
* zdewastowaniem naturalnych tarlisk ryb w miejscu ujść rzek i kanałów do jezior i naturalnych zbiorników wodnych.
1. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126 ze zm.).

Ponadto roboty należy wykonywać zgodnie z przepisami:

* ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.),
* ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. Z 2021 r., poz. 2233 ze zm.),
* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.),
* ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowane przez Wykonawcę.

1. ODBIÓR WYKONANEJ USŁUGI

Odbiór usługi przeprowadza przedstawiciel Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy. Po zakończeniu usługi i zgłoszeniu ich do odbioru w obecności zainteresowanych stron, sporządzając protokół odbioru końcowego.

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA
	1. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2022.1710) Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie okoszenia dna i skarp kanałów byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (t.j.Dz.U.2020.1320 ze zm.) przez cały okres wykonywania tych prac w ramach zamówienia. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w umowie.
	2. W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom przepisy pkt 10.1 stosuje się odpowiednio.

Załączniki:

1. Przedmiar
2. Mapa poglądowa Duży Wytrych – szt. 1
3. Mapa poglądowa Mały Wytrych – szt. 1