|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO-PAPIER-BIG | | | **Kosztorys ofertowy** | |  |  |  | |  |  | |
|  | | |  | |  |  |  | |  |  | |
| Roboty utrzymaniowe na cieku Branna w m. Bojanów, Wilcza Wola | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | | | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | | | | **Jednostka miary** | | | **Ilość jednostek** | | **Krotność** | **Cena jedn. [zł]** | **Wartość [zł]** |
| 1 | KNR 201/109/5 | | | Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości | | | | ha | | | 0,25 | | 1 |  |  |
| 2 | KNR 1501/114/4 | | | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | | | | m2 | | | 28 000 | | 1 |  |  |
| 3 | KNR 1501/115/1 | | | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | | | | m2 | | | 28 000 | | 1 |  |  |
| 4 | KNR 1501/114/8 | | | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, dno szer. śr. 1.5 | | | | m2 | | | 10 500 | | 1 |  |  |
| 5 | KNR 1501/115/3 | | | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m | | | | m2 | | | 10 500 | | 1 |  |  |
| 6 | KNR 1501/115/7 | | | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% | | | | m2 | | | 3 150 | | 1 |  |  |
|  | |  | | | | | | Wartość kosztorysu netto | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | VAT | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | | Wartość kosztorysu brutto | | | | | | |  |

Dotyczy dokumentacji: Roboty utrzymaniowe na cieku Branna w m. Bojanów, Wilcza Wola

|  |  |
| --- | --- |
| **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**  Nadzór Wodny w Kolbuszowej  ul. Handlowa 2; 36-100 Kolbuszowa  email: nw-kolbuszowa@wody.gov.pl | www.wody.gov.pl |