|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOGO-PAPIER-BIG |  **Kosztorys ofertowy**  |   |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Roboty utrzymaniowe na cieku Branna w m. Bojanów, Wilcza Wola |
| **Numer pozycji** | **Kod pozycji przedmiaru** | **Opis robót, wyliczenie ilości robót** | **Jednostka miary** | **Ilość jednostek** | **Krotność** | **Cena jedn. [zł]** | **Wartość [zł]** |
| 1 |  KNR 201/109/5 | Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości | ha  |  0,25 | 1  |  |  |
| 2 | KNR 1501/114/4 | Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy | m2  | 28 000 | 1  |  |  |
| 3 | KNR 1501/115/1 | Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy do 2,0·m | m2  | 28 000 | 1  |  |  |
| 4 | KNR 1501/114/8 | Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy, dno szer. śr. 1.5 | m2  | 10 500  | 1  |  |  |
| 5 | KNR 1501/115/3 | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość dna do 2,0 m | m2  | 10 500 | 1  |  |  |
| 6 | KNR 1501/115/7 | Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody do 30·% | m2  | 3 150 | 1  |  |  |
|  |  | Wartość kosztorysu netto |   |
|  |  | VAT |   |
|  |  | Wartość kosztorysu brutto |   |

 Dotyczy dokumentacji: Roboty utrzymaniowe na cieku Branna w m. Bojanów, Wilcza Wola

|  |  |
| --- | --- |
| **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**Nadzór Wodny w Kolbuszowejul. Handlowa 2; 36-100 Kolbuszowaemail: nw-kolbuszowa@wody.gov.pl |  www.wody.gov.pl |