Załącznik nr 1 do formularza oferty

w postępowaniu RZ.ZPU.4.2711.2.2023

**Zakres rzeczowo – finansowy**

dla zadania pn.: **„Usługa związana z przeglądami konserwacyjnymi suwnic będących na wyposażeniu przepompowni wód na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli na 2023 r.” w ramach zadań: Cz. 1 „Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Kolbuszowa”; Cz. 2 „Utrzymanie przepompowni na terenie działalności NW Tarnobrzeg”; Cz. 3 „Utrzymanie przepompowni Opoka-Borów na rz. Sanna w m. Opoka gm. Annopol”.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres prac | Ilość | Wynagrodzenieryczałtowenetto (zł) | Wynagrodzenie ryczałtowe z podatkiem VAT (zł) |
| **1** | Przegląd konserwacyjny suwnic będących na wyposażeniu: Pompownia Zabrnie - raz na kwartał czyli 4 razy, Pompownia Gorzyce - 1 raz w czwartym kwartale,Zakres czynności:- oczyszczenie starej warstwy smaru, mycie i suszenie,- sprawdzenie połączeń, spawów, nitowań itp.,- sprawdzenie zespołu hamulcowego,- sprawdzenie przekładni zębatych,- sprawdzenie osi i wałów,- sprawdzenie torowiska jezdnego suwnicy,- sprawdzenie prawidłowości działania suwnicy,- sprawdzenie prawidłowości oznaczenia suwnicy,- położenie nowej warstwy konserwującej,Badanie haków (raz w roku) oraz kontrola stanu użytkowanych przez Zamawiającego zawiesi (łańcuchów) w ramach przeglądu zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. | 1 kpl |  |   |
| **2** | Przegląd konserwacyjny suwnic będących na wyposażeniu: Pompownia Siedleszczany - raz na kwartał czyli 4 razy, Pompownia Nadbrzezie - raz na kwartał czyli 4 razy, Zakres czynności:- oczyszczenie starej warstwy smaru, mycie i suszenie,- sprawdzenie połączeń, spawów, nitowań itp.,- sprawdzenie zespołu hamulcowego,- sprawdzenie przekładni zębatych,- sprawdzenie osi i wałów,- sprawdzenie torowiska jezdnego suwnicy,- sprawdzenie prawidłowości działania suwnicy,- sprawdzenie prawidłowości oznaczenia suwnicy,- położenie nowej warstwy konserwującej,Badanie haków (raz w roku) oraz kontrola stanu użytkowanych przez Zamawiającego zawiesi (łańcuchów) w ramach przeglądu zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. | 1 kpl |  |  |
| **3** | Przegląd konserwacyjny suwnic będących na wyposażeniu: Pompownia Opoka - raz na kwartał czyli 4 razy.Zakres czynności:- oczyszczenie starej warstwy smaru, mycie i suszenie,- sprawdzenie połączeń, spawów, nitowań itp.,- sprawdzenie zespołu hamulcowego,- sprawdzenie przekładni zębatych,- sprawdzenie osi i wałów,- sprawdzenie torowiska jezdnego suwnicy,- sprawdzenie prawidłowości działania suwnicy,- sprawdzenie prawidłowości oznaczenia suwnicy,- położenie nowej warstwy konserwującej,Badanie haków (raz w roku) oraz kontrola stanu użytkowanych przez Zamawiającego zawiesi (łańcuchów) w ramach przeglądu zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego. | 1 kpl |  |  |
| Razem: |  |  |

Wynagrodzenie ryczałtowe:

- netto: ………………………

(słownie: …………………………………….…………………………..)

- podatkiem VAT: ……………………..

(słownie: ………………………………………………………………..)

**Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy.**

 **Wykonawca**